Layer 설정하기

ATC 시험은 AutoCAD 기능을 얼마나 효율적으로 잘 사용하는지 테스트 하는 시험입니다.

그 첫 번째로 지시한 Layer 설정을 하는 것입니다. 아래 그림을 보고 설명하도록 하겠습니다.

- 위의 그림과 같이 설정을 합니다.

위의 설정은 시험에서 주어진 지시사항이므로 반드시 맞추어야 합니다.

레이어의 순서는 상관없지만 반드시 이름은 영문으로 쓰셔야 합니다.

- 주의할 점은 설정 후 반드시 확인버튼을 클릭 후 나오셔야 합니다.

실수로 ESC키를 누르게 되면 설정된 내용이 모두 삭제 됩니다.

- 켜기/동결/잠금 << 세 개는 건들지 않습니다. 단, Mview의 동결만 제일 나중에 만지게 됩니다.

치수 유형 설정하기

이번 시간에는 치수유형 설정을 해보도록 하겠습니다.

지금부터 설명 드리는 치수유형은 반드시 맞추어야 합니다.

치수유형 또한 지시사항이므로 만약에 안하실 경우 감점 요인이 됩니다 ^^

위 그림처럼 명령어창에 DDIM 을 입력하고 엔터를 입력하게 되면 아래의 그림처럼 설정창이

나타납니다. 오른쪽 다섯 가지의 버튼 중 “재지정” 버튼을 클릭합니다.

- 재지정 버튼을 클릭하게 되면 다음과 같이 설정창이 바뀝니다.

이제부터 아래의 그림들과 같이 설정해주시면 됩니다.

“선” 탭에서

치수선너머로연장 = 2

원점에서 간격띄우기 = 2

“기호및 화살표” 탭에서

화살표크기 = 3~4

중심표식 = 없음 (필수사항)

“문자”탭에서

문자높이 = 4

치수선에서 간격띄우기 = 1.5

문자정렬 = 치수선에 정렬과

ISO표준 중 적당한 것 선택

맞춤옵션 = 문자또는 화살표

치수 피쳐 축척 = 적당한 크기로 설정

보통 1~2 사이 값을 사용합니다.